                                                                                  КУП «Минский городской центр инжиниринговых слуг»
Копия дежурного плана г.Минска

Копия дежурного (инженерно-топографического) плана г.Минска представляет собой подробный план земельного участка в масштабе 1:500, на котором отображены рельеф местности, объекты недвижимости и растительности, подземные и надземные коммуникации и сооружения, а также их технические характеристики. В зависимости от срока проведения последних инженерно-геодезических  изысканий (обновлений инженерно-топографического плана) копия дежурного плана может изготавливаться для проектных либо предпроектных работ.
!!!!Перед выбором услуги заявитель должен уточнить необходимость актуальной копии  (не старше 2лет).
Время обновления инженерно-топографического плана можно узнать по телефонам: 
+375 17 219 85 42, +375 17 219 85 41, +375 44 718 52 60
	Копия дежурного плана г.Минска для проектных работ- это копия части инженерно-топографического плана г.Минска масштаба 1:500, обновленного не старше 2 лет (т. е. на данной территории проводилась топографическая съемка за последние 2 года). Копия изготавливается с цифрового цветного плана  с указанием времени обновления топоплана (с нанесением границ инженерно-геодезических изысканий),  нанесением границ земельных участков (с указанием атрибутивной информации), красных линий и иных линий градостроительного регулирования (при  их наличии). Копия изготавливается в электронном виде (с записью на электронный носитель) и при необходимости - распечаткой чертежа на бумаге с электронной печатью  "Копия дежурного плана для проектной документации".
Как правило, копия дежурного плана для проектной документации необходима:
- для использования в качестве инженерно-топографических планов (геоподосновы) для проектной документации, так как в соответствии с  пунктом 4.24 СН 1.02.01-2019 Инженерные изыскания для строительства срок давности инженерно-топографических планов не должен превышать 2-х лет, при соблюдении условия их актуальности;
- для иных целей (непосредственно связанными с проектно-изыскательскими работами) по запросу заказчика.
!!!Однако необходимо понимать, что не всегда копия отражает актуальную на текущий момент ситуацию на местности, так как изменения в дежурный план вносятся только после проведенных изысканий. Если ситуация на местности изменилась, но не были проведены соответствующие изыскания, то и на плане обновление не появится. В данном случае, за обновлением инженерно-топографического плана необходимо обращаться  в организации или к индивидуальным предпринимателям, выполняющим инженерно-геодезические изыскания (топосъемку). 
Копия дежурного плана г.Минска для предпроектных работ- это упрощенная копия с части общего инженерно-топографического плана г.Минска масштаба 1:500. Копия дежурного плана для предпроектных работ изготавливается с растрового черно-белого цифрового планшета без указания времени обновления топоплана (без границ инженерно-геодезических изысканий), с нанесением красных линий и границ земельных участков. Копия изготавливается в электронном виде (с записью на электронный носитель) и при необходимости - распечаткой чертежа на бумаге с электронной печатью  "Копия дежурного плана для предпроектной документации".
Копия инженерно-топографического плана для предпроектных работ может потребоваться для различных целей:
- для предпроектных работ (для определения возможности строительства или реконструкции объектов);
- для предоставления в заинтересованные службы и администрации районов;
- для уточнения границ земельных участков;
- для технической инвентаризации объектов недвижимости;
- для уточнения местоположения объектов недвижимости и инженерных сетей;
- для посадки зеленых насаждений и ландшафтного дизайна;
- для расчета противопожарных разрывов;
- для расчета санитарно-защитных зон;
- для решения земельных споров;
- для  иных целей по запросу заказчика (кроме использования выданных материалов в качестве инженерно-топографических планов для проектной документации).
	Для получения копии инженерно-топографического плана необходимо заполнить заявку (шаблоны см. на сайте http://mgciu.by/ru/structure/3 в разделе Номенклатура услуг) и при необходимости подготовить схему местоположения (для больших территорий). Заявку необходимо отправить на электронную почту  ofivfmii@gmail.com  или принести (физические лица могут заполнить  изыскательских работ КУП «Минский городской центр инжиниринговых услуг», расположенный по адресу:
г.Минск, ул.Берсона, 3, 12 этаж (здание УП «Минскпроект»)
Время работы: Пн.Вт.Ср.Чт. с 8-45 до 18-00, обед 13-00 до 14-00,
Пятница с 8-45 до 16-45, обед 13-00 до 14-00.
Тел. +375 17 219 85 42, +375 17  219 85 41, +375 44 718 52 60
По обращению заявителя будет составлен счет (договор) для оплаты услуги и отправлен на электронную почту или выдан лично. Оплатить услугу можно через ЕРИП. Копия инженерно-топографического плана изготавливается в течении 1-5 рабочих дней со дня оплаты. О готовности можно уточнить по телефону +375 17 219 85 42.

